【별표 제1호】

재제조제품 품질인증표시도표

(제21조 관련)

□ 재제조제품 품질인증표시

가. 도안 모형

나. 재제조제품 품질인증표시의 도안요령

1) 기본칼라는 환경친화적인 초록색과 주황색을 사용하며, 색상은 아래의 지정색 배합률을 준수한다.

∙색상: C100Y100 - C44Y55 (초록계열그라데이션)

M50Y100 - M20Y75(주황계열그라데이션)

∙글자: 재제조 - 윤고딕140 90, -30, C100Y100(그림자음영 BK20)

제품인증 - 윤고딕140 90, -30, M50Y100(그림자음영 BK20)

REMAN - Arial Bold 100, -8 BK50

영문 - Myriad 90, 25

(R:C100Y100, P:M40Y100, 기타 글자 BK50)

2) 표시도안은 기본형을 사진제판하거나 투사(projection)하여 활용함을 원칙으로 하나, 불가능한 경우에는 그리드스케일에 의거하여 정확히 작도하여 사용한다.